Требования Страховой компании к местам хранения товара (склады, элеваторы).

Приоритетность № 1

1. Исправная автоматическая пожарная сигнализация с охватом 100 % площади и выводом на круглосуточный пульт наблюдения или наличие датчиков температур и газоанализаторов с постоянным 24 часовым контролем.
2. Отсутствие случаем ущерба по страхуемым рискам за последние 3 года.
3. Отсутствие не устраненных замечаний государственных органов (пожарный надзор, ростехнадзор).
4. Отсутствие деревянных перекрытий или горючих утеплителей (деревянные конструкции должны быть обработаны противопожарной пропиткой с подтверждающим документом).

Приоритетность № 2

1. Исправная автоматическая охранная сигнализация с охватом 100 % площади и выводом на круглосуточный пульт наблюдения.
2. Работоспособная система видеонаблюдения с охватом всех помещений.
3. Наличие огнетушителей в объеме 1 шт. на 150 -200 м.кв. площади плюс передвижные - на каждые 500 м.кв. площади. Типы огнетушителей выбираются в соответствии с Приложением 1,2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (в редакции постановления Правительства РФ от 20.09.2016г. № 947).
4. Наличие внутреннего пожарного водопровода, укомплектованного пожарными рукавами, стволами, вентилями.
5. Наличие круглосуточной физической охраны.